**Урок №**

**Группа 2-6 Профессия: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта.**

**Дата проведения 03.11.2021. Преподаватель: Атаев К.Ю.**

**МДК 01.03. Слесарное дело и технические измерения.**

**Тема урока:** **Нарезание наружной и внутренней резьбы**

**Тип урока:** Тестовые задания:

1. При нарезании внутренней резьбы в комплект метчиков не входит:

1) черновой 2) личной 3) чистовой 4) средний

2. В машиностроении не применяют резьбу:

1) метрическая 2) бархатная 3) трубная 4) дюймовая

3. Размеры наружной и внутренней резьбы выражаются в дюймах, который равен:

1) 15,6мм 2) 19,8мм 3) 22,5мм 4) 25,4мм

4. Гайка с отверстиями, служащие для отвода стружки и образования режущих кромок называется:

1) метчик 2) зенковка 3) плашка 4) развертка

5. Круглые плашки при нарезании наружной резьбы вручную закрепляют:

1) плашка 2) лерка 3) вороток 4) метчик

6. При нарезании внутренней резьбы, сколько частей имеет метчик:

1) одна 2) две 3) три 4) четыре

7. Внутренняя часть тела метчика, измеряемая по диаметру окружности, касательной ко дну канавок

метчика называется:

1) сердцевина 2) хвостовик 3) стержень 4) резьба

**Ответы отправить на e-mail:** [**kazali.atayev@bk.ru**](mailto:kazali.atayev@bk.ru) **или на ватсап по номеру 89282191133**